|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hakkari univ logo tr** | T.C.HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞIDOĞRUDAN TEMİN TUTANAĞI(TEKLİF MEKTUBU) |  |

Üniversitemiz ihtiyaçlarına binaen aşağıda cins ve miktarı belirtilen mal/malzeme veya hizmet 4734 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca satın alınacaktır. Cins ve nevi belirtilen mal/hizmet ve emtiaların KDV hariç olmak üzere satın alınma fiyat teklifinizin **26/01/2021** tarihinde saat **14:00’** a kadar bildirilmesi rica olunur.

**1-** Teklif KDV hariç Türk Lirası ( TL ) olarak bildirilecektir.

**2-** İdare gerek gördüğünde satın alınan malzeme bedeli tutarınca sözleşme yapabilir.

**3-** Malzemeler Teslimi olacaktır.

**4-** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 (a.b.c,d) maddesi gereğince mal alımı konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

**5-** Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde idareniz çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.

**6-**Aşağıda yer alan mail posta adresine gönderilmesini kabul ediyoruz.

**7-**Teslim edilen mal/malzeme Teknik Şartnameye uygun olmaması halinde yeni mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilecektir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın Teknik Şartnameye uygun olmaması halinde, idare tarafından iş 2.firmaya verilecektir.

|  |
| --- |
| **SATINALINACAK / YAPTIRILACAK MAL VE HİZMETİN** |
| **S.N** | Malzeme / Cinsi | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
| 1 | En Ölçüsü En Az 800 mm Olan Galvanizli Dikili Tip Sac Pano, Derinlik En Az 400 mm (1.Pano) | 1 | Adet |  |  |
| 2 | 0,30-0,40 M2'ye Kadar (0,50 M2 Dahil), Sıva Üstü Galvanizli Sac Panolar | 7 | Adet |  |  |
| 3 | 3x400 A’e Kadar, Icu: 35 kA, II (0,8-1) In, 13 (6-10) In, 3 Kutuplu, 400 V AC’de En Az Icu: 35 kA,Termik Koruma Ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt Tip Termik ve Manyetik Koruyuculu Şalterler | 2 | Adet |  |  |
| **4** | 4x40 A'e Kadar (30mA), Kaçak Akım Koruma Şalterleri | 10 | Adet |  |  |
| **5** | Üç Fazlı Nötr Kesmeli 80 A'e Kadar (3kA), anahtarlı Otomatik sigortalar (3 kA Kesme Kapasiteli) | 10 | Adet |  |  |
| **6** | 3x80 A'e Kadar (Trifaze), Sigortalı Şalterler (TMŞ) | 5 | Adet |  |  |
| **7** | 16 A'e Kadar (3kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA Kesme Kapasiteli) | 50 | Adet |  |  |
| **8** | Üç Fazlı Nötr Kesmeli 40 A'e Kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik sigortalar | 6 | Adet |  |  |
| **9** | 3x120+70 mm2, TS1178 IEC 60502'ye Uygun 1 kV Yeraltı Kabloları İle Kolon ve Besleme Hattı Tesisi YVMY (NYCY) Y2 | 20 | Metre |  |  |
| **10** | Etanj Buat, Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları | 20 | Adet |  |  |
| **11** | Topraklı UPS Prizi (Kırmızı Renkli) 16 A-250 V, (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri | 200 | Adet |  |  |
| **12** | 3x2.5 mm2, Kurşunsuz PVC İzole Kablolar İle Besleme Hattı Tesisi (NHXMH, En Az 300/500 V | 700 | Metre |  |  |
| **13** | 5x6 mm2, 1 kV Yer Altı Kabloları İle Kolon ve Besleme Hattı Tesisi (NYY,0,6/1 kV) | 250 | Metre |  |  |
| **14** | Döküm Kutu İçine ve Panolara Konulacak TSE Şartlarına Uygun Bakır Bara | 10 | Kg |  |  |
| **TOPLAM** |  |  |

**Mail: imid@hakkari.edu.tr Firma Kaşe/İmza**

**Firma Tc No:**

**Firma Vergi No:**